|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称及型号 | 摩擦分页机KF340 |
| 电源电压 | AC220V-50HZ（★ 务必接地线） |
| 电机功率 | ● 250W |
| 分页带宽度 | ● 60mm |
| 运行长度 | 50-320mm |
| 运行宽度 | 80-300mm |
| 分页稳定速度 | 高速40-115m/min（低速10-50m/min） |

|  |  |
| --- | --- |
| 厚度 | 0.02-5mm |
| 输送带有限宽度 | 250mm（★ 出厂动平衡切割为准） |
| 输送带有限长度 | ● 1000mm |
| 外形尺寸 | 1500 X 520 X 900mm |
| 调速控制 | 无极变频器矢量型 |
| 分页性能 | ● 高稳定 |

|  |  |
| --- | --- |
| 动力装置 | ●    三相异步电动机 |
| 传动装置 | 齿轮 / 链条 / 传送带 / 分页齿带 |
| 电源保护 | AC整体插座带保险丝 |
| 表面工业 | ● 拉丝亚光处理 |
| 机身材料 | 不锈钢 / 工业型钢 / 45#钢镀铬处理 |
| 整机落地 | ● 调节地脚 |
| ★ 产品根据用户分页物特性需要，可另做配置调整! | |

